**IRRIGADOR FRONTAL SEMIMECANIZADO BIZMAQ IFE 4000**

Acoplado na dianteira do trator compatível por suporte fixado na mesa da balança.

​

**Recomendada para:** Fazer irrigação semimecanizada em duas linhas por operação.

**Equipado com:**

**01 -** Suporte para fixar os componentes do irrigador na mesa da balança do eixo dianteiro do trator compatível.

**02 -** **02** **barras telescópicas** que permitem fazer irrigação em áreas com espaçamento de **3 a 4 metros**.

**03 -** **02** cilindros hidráulicos com **curso de 1200mm** instalados nas barras telescópicas.

**04 -** **02** cilindros hidráulicos instalados nas barras para posicioná-las na horizontal ou na vertical.

**05 -** Mangueiras hidráulicas com comprimento compatível ao trator com engate rápido nas pontas.

**06 -** Comando hidráulico com válvula solenoide no modelo monobloco de **04 vias**.

**07 - 02** **Joysticks** instalados na cabine do trator para acionamento independente dos braços e válvulas de irrigação.

**08 -** **02** eletroválvulas de **2 polegadas** com chuveiro nas pontas.

**09 -** **01** Painel elétrico composto por **08 relês** para proteger as microchaves do Joystick.

**10 - Conjunto de relês temporizados instalados no painel para regular o volume de água desejado em cada planta.**

**11 -** Circuito elétrico montado com cabos PP e cabos de comando para acionamento do sistema hidráulico e das eletroválvulas.

**12 -** **Mangueira PVC azul** de **3 polegadas** com engate rápido na ponta e comprimento compatível ao trator para conduzir água do pipa até o irrigador frontal.