**DISTRIBUIDOR DE ISCA FORMICIDA BIZMAQ AF 200H**

Acoplado ao trator pelos braços do hidráulico e 3º ponto.

**Recomendado para:**

Aplicar isca granulada ou micro granulada

**Equipado com:**

**01 -** Chassi fabricado em tubo quadrado de **50 x 50 x 3 mm**.

**02 -** Depósito de isca formicida fabricado em **chapa de aço carbono** **galvanizada a fogo** com capacidade para **150kg**, com **2mm de espessura**, sem pintura interna para não contaminar a isca.

**03 -** Visor de nível no depósito para auxiliar o operador na hora de parar para reabastecer.

**04 -** Orifício de abastecimento com borracha de vedação na tampa para evitar que entre umidade na parte interna do depósito.

**05 - Registro** instaladonos orifícios de saída que permite a remoção dos dosadores mesmo com isca no depósito.

**06 -** **01** dosador no modelo **Rosca Flutuante** acionado por motor 12v para aplicar formicida de **forma intermitente**.

**07 -** **01** dosador no modelo **Cilíndrico** acionado por motor 12v para aplicar **overdose**.

**08 -** Circuito elétrico com terminais para alimentar o painel controlador.

**09 -** Painel controlador equipado com chave liga desliga e temporizadores, para aplicar isca formicida no sistema intermitente com opção de ajustar o espaçamento e o volume de isca a ser aplicada.

**10** - Botão de pulso instalada no painel para aplicar **overdose**.

**11 -** Pintura externa de acabamento com **fundo anticorrosivo** **epóxi e** **tinta PU**.

**Obs.:**

**I - O equipamento permite instalar o sistema de precisão.**

**Dimensões:**

**600mm de comprimento x 1200mm de largura x 1000mm de altura**

**Peso líquido: 170 kg**